|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDLEGG | BYGGER’N Tekniske Tjenester | | 2021-1 | |
| **02 MENGDEBEREGNING** | | Dato: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VEDLEGG** | | |
| For å kunne utarbeide en nøyaktig mengdeberegning er det nødvendig med godt tegningsgrunnlag. Tegningene som er vedlagt bestillingsskjemaet må derfor minst inneholde:  Plan, snitt og fasade, dato, mållinjer og korrekt målestokk. | | |
|  | | |
| **Fundament & grunnmur** | | |
| Støpt plate på mark | Betongmur | Termomur |
| Evt. utfyllende info: | | |
|  | | |
| **yttervegger** | | |
| 36 x 148 mm | 36 x 198 mm | 48 x 148 mm |
| 48 x 198 mm | \* med 48 x 48 mm innvendig påforing | |
|  | | |
| Liggende kledning | Stående kledning | Fasadeplater |
| Enkelfals | Dobbelfals | Over-/underligger |
|  | | |
| **Vindsperre** | | |
| Vindtettplater | Vindduk | Kombinert |
|  | | |
| Evt. utfyllende info: | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **innervegger** | | | | | |
| **Lettvegger** | | | | | |
| 36 x 68 mm | 36 x 98 mm | | 48 x 68 mm | | 48 x 98 mm |
|  | | | | | |
| **Bærevegger** | | | | | |
| 48 x 98 mm | | | 48 x 148 mm | | |
|  | | | | | |
| **Innvendige påforinger** | | | | | |
| Påforing på mur (mm): | | | Påforing innervegg (mm): | | |
|  | | | | | |
| **Innvendig veggkledning** | | | | | |
| Veggplater | | Panel | | Annet: | |
| **Våtrom (bad og vaskerom)** | | | | | |
| Baderomsplater | | Våtromsplater | | Gips+ rupanel | |
|  | | | | | |
| Evt. utfyllende info: | | | | | |
|  | | | | | |
| **Etasjeskiller** | | | | | |
| K-virke | | I-bjelker | | Annet (f.eks. takstolkonstruksjon) | |
| Plater i himling | | Panel i himling | | Annet: | |
| 23 mm nedlekting | | 36 mm nedlekting | | 48 mm nedlekting | |
|  | | | | | |
| Evt. utfyllende info: | | | | | |
|  | | | | | |
| **Yttertak** | | | | | |
| **Konstruksjon** | | | | | |
| A-stol | | Sperr (K-virke) | | Kompakt tak | |
| W-stol | | Sperr (I-bjelke) | | \* Kombinert | |
| **Tekking** | | | | | |
| Takstein | | Decra | | Mestertekking/papp | |
| Listetekking | | Annen tekking: | | | |
| **Undertak** | | | | | |
| Vindsperre (forenklet undertak) | | Sutaksbord 18x120 mm | | Kryssfiner | |
| Sutaksplater (trefiberplate) | | Annet undertak: | | | |
| **Diverse** | | | | | |
| Åpen kiste | | Lukket kiste | | Takutstikk: | |
|  | | | | | |
| Evt. utfyllende info: | | | | | |
|  | | | | | |
| **Kommentar** | | | | | |
| Evt. kommentar til bestillingen: | | | | | |