|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VEDLEGG | BYGGER’N Tekniske Tjenester | 2021-1 |
| **01 Tegneoppdrag** | Dato: |       |

|  |
| --- |
| **Vedlegg** |
| For å kunne utarbeide nøyaktige tegninger/skisser er det nødvendig med godt grunnlag. Tegningene/dokumentene som er vedlagt bestillingsskjemaet må derfor minst inneholde:\* **Alle nødvendige hoved- og delmål** på eksisterende bygningskropp (om ikke målsatte skisser legges ved)\* **Takvinkel** (…tilpasset eksisterende, ønsket vinkel, eller krav i evt. reg.-/bebyggelses/planbestemmelser.\* **Foto** av eksisterende bolig som viser alle fasader.\* Evt. **avstander** eller **andre begrensinger** som nytt bygg må ta hensyn til (andre byggelinjer enn normal byggegrense, dispensasjoner). |
|  |
| **bestilling** |
| [ ]  Forslagstegninger | [ ]  Søknadstegninger | [ ]  Situasjonskart |
|  |
| **beskrivelse** |
| Lett beskrivelse av hva en ønsker skal tegnes (stil, funksjonsbehov, andre ønsker):       |
|  |
| **Annen informasjon om tiltaket** |
| **Teknisk forskrift (TEK)** |
| [ ]  TEK 17 (01.07.2017) | [ ]  TEK 10 (rev. 01.01.2016) | [ ]  TEK 10 (rev. 01.07.2015) |
| [ ]  Disp. fra TEK | [ ]  Beskrivelse av disp. er vedlagt | [ ]  Beskrivelse av disp. er ikke vedlagt |
| Hvis ikke vedlagt, hvilke dispensasjoner gjelder for tiltaket:       |
| **Regulering** |
| [ ]  Tomten har reg.bestermmelser | [ ]  Tomten har ikke reg.bestermmelser | [ ]  Eget vedlegg for reg.bestemmelser |
| Hvis tomten har reg.bestemmelser, beskriv:       |
| **Yttervegger** |
| [ ]  148 + 48 mm | [ ]  198 mm | [ ]  198 + 48 mm |
| **Grunnmur** |
| [ ]  Betongmur | [ ]  Leca | [ ]  Termomur |
| [ ]  Støpt plate | [ ]  Annet (beskriv):       |
| Utfyllende info (isolasjon, dim.):       |
| **Annet** |
| [ ]  Stående kledning | [ ]  Husbankfinansiert | [ ]  Tilgjengelig boenhet (TEK17 § 12-2) |
| [ ]  Liggende kledning | [ ]  Vegghengte toaletter | [ ]  Unntak gangankomst |
|  |
| **kommentar** |
| Eventuelle kommentarer til bestillingen:       |