|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VEDLEGG | BYGGER’N Tekniske Tjenester | 2021-1 |
| **02 MENGDEBEREGNING** | Dato: |       |

|  |
| --- |
| **VEDLEGG** |
| For å kunne utarbeide en nøyaktig mengdeberegning er det nødvendig med godt tegningsgrunnlag.Tegningene som er vedlagt bestillingsskjemaet må derfor minst inneholde: Plan, snitt og fasade, dato, mållinjer og korrekt målestokk. |
|  |
| **Fundament & grunnmur** |
| [ ]  Støpt plate på mark | [ ]  Betongmur | [ ]  Termomur |
| Evt. utfyllende info:       |
|  |
| **yttervegger** |
| [ ]  36 x 148 mm | [ ]  36 x 198 mm | [ ]  48 x 148 mm |
| [ ]  48 x 198 mm | [ ]  \* med 48 x 48 mm innvendig påforing |
|  |
| [ ]  Liggende kledning | [ ]  Stående kledning | [ ]  Fasadeplater |
| [ ]  Enkelfals | [ ]  Dobbelfals | [ ]  Over-/underligger |
|  |
| **Vindsperre** |
| [ ]  Vindtettplater | [ ]  Vindduk | [ ]  Kombinert |
|  |
| Evt. utfyllende info:       |

|  |
| --- |
| **innervegger** |
| **Lettvegger** |
| [ ]  36 x 68 mm | [ ]  36 x 98 mm | [ ]  48 x 68 mm | [ ]  48 x 98 mm |
|  |
| **Bærevegger** |
| [ ]  48 x 98 mm | [ ]  48 x 148 mm |
|  |
| **Innvendige påforinger** |
| Påforing på mur (mm):       | Påforing innervegg (mm):       |
|  |
| **Innvendig veggkledning** |
| [ ]  Veggplater | [ ]  Panel | Annet:       |
| **Våtrom (bad og vaskerom)** |
| [ ]  Baderomsplater | [ ]  Våtromsplater | [ ]  Gips+ rupanel |
|  |
| Evt. utfyllende info:       |
|  |
| **Etasjeskiller** |
| [ ]  K-virke | [ ]  I-bjelker | [ ]  Annet (f.eks. takstolkonstruksjon) |
| [ ]  Plater i himling | [ ]  Panel i himling | Annet:       |
| [ ]  23 mm nedlekting | [ ]  36 mm nedlekting | [ ]  48 mm nedlekting |
|  |
| Evt. utfyllende info:       |
|  |
| **Yttertak** |
| **Konstruksjon** |
| [ ]  A-stol | [ ]  Sperr (K-virke) | [ ]  Kompakt tak |
| [ ]  W-stol | [ ]  Sperr (I-bjelke) | [ ]  \* Kombinert |
| **Tekking** |
| [ ]  Takstein | [ ]  Decra | [ ]  Mestertekking/papp |
| [ ]  Listetekking | Annen tekking:       |
| **Undertak** |
| [ ]  Vindsperre (forenklet undertak) | [ ]  Sutaksbord 18x120 mm | [ ]  Kryssfiner |
| [ ]  Sutaksplater (trefiberplate) | Annet undertak:       |
| **Diverse** |
| [ ]  Åpen kiste | [ ]  Lukket kiste | Takutstikk:       |
|  |
| Evt. utfyllende info:       |
|  |
| **Kommentar** |
| Evt. kommentar til bestillingen:       |