|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vedlegg | BYGGER’N Tekniske Tjenester | 2021-1 |
| **04 DIMENSJONERING** | Dato: |       |

|  |
| --- |
| **vedlegg** |
| For å kunne utarbeide en korrekt dimensjonering er det nødvendig med godt tegningsgrunnlag. Tegningene som er vedlagt bestillingsskjemaet må derfor minst inneholde: **\* Målsatte plan og snitt \* Antall søyler og avstand mellom søyler \*Relevante mål og takvinkel** |
| Eksempel på plantegning/skisse |
|  |
| **Inndata** |
| **Plassering** |
| Kommune:       | Byggets plassering (m.o.h.):       |
| Bygningstype:       | Sted/byggeadresse:       |
| [ ]  Særkrav til snølast i kommune | [ ]  Småhus – rekkehus, mindre lager | [ ]  Kontor - forretningslokaler |
| **Taktekking** |
| [ ]  Takstein/stålpanner | [ ]  Shingel/papp | [ ]  Torv |
| **Etasjeskiller** |
| [ ]  Lett bjelkelag | [ ]  Lett lydbjelkelag | [ ]  Tung etasjeskiller |
| **Bjelketype** |
| [ ]  Limtre | [ ]  Stål | [ ]  K-virke |
|  |
| **Kommentarer** |
| Eventuelle kommentarer til bestillingen:      |

**Kryss av riktig konstruksjon på neste side**

|  |
| --- |
| **Konstruksjon** |
| **Kryss av for aktuell konstruksjon og fyll inn nødvendige mål nederst i kommentarfeltet** |
|  |  |
| **[ ]  Drager under balkong/altan** | **[ ]  Drager under sperrer** |
|  |  |
| **[ ]  Mønedrager** | **[ ]  Mellomdrager under sperrer** |
|  |  |
| **[ ]  Mønedrager med hanebjelke** | **[ ]  Drager under takstol** |
|  |
| **[ ]  Drager u/ etasjeskiller** | *[ ]  \*Underliggende* | *[ ]  \*Innfelt* | *[ ]  \*Våtrom over etasjeskiller* |
|  |
| **Annen konstruksjon** |
| Beskriv/skisser annen konstruksjon under:      |